Nr referencyjny: GI-PZGiK.2611.2.2020

*Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty z 8 października 2020 r.*

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*

1. **Ploter EPSON SureColor SC-P8000 STD Standard Edition 44"**

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry podstawowe | * Rozmiar / Format [mm] : 1118 (A0++)
* Interfejsy komunikacyjne : USB , LAN / Ethernet
* Pamięć RAM : 1 GB
* Podstawa z koszem na wydruki : w zestawie
 |
|  | Parametry druku | * Technologia druku : Micro Piezo
* Rozdzielczość druku [dpi] : 2880x1440
* Wielkość kropli [pl] : 3,5
* Liczba dysz na głowicy: 360 na kanał
* Marginesy : 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 14 mm (dolny), 3 mm (lewy)
 |
|  | Eksploatacja | * Pojemność tuszy [ml] : 350 , 700 , 150
* Ilość pojemników z tuszem [szt] : 8
* Rodzaj atramentu : Pigmentowe
 |
|  | Obsługa nośników | * Ilość podajników rolkowych : 1
* Gramatura nośnika [g/m2] : do 460 i więcej
* Grubość nośnika [mm] : od 0,08 , do 1,5
* Długość rolki (max) [m] : 150
* Maksymalna średnica roli [mm] : 170
* Rodzaj nośników : Papier zwykły , Papier powlekany , Papier samoprzylepny , Papier fotograficzny , Płótno / Canvas , Folia , Folia samoprzylepna , Kalka techniczna
* Minimalna szerokość rolki [mm] : 254
* Maksymalna szerokość rolki : 1118mm (A0++)
* Obsługiwane formaty nośników:

A4 , A3 , A3+ , A2 , A2+ , A1 , A1+ , A0 , A0+ , A0++ |
|  | Wymagania systemowe | * Obsługiwane systemy operacyjne : Windows XP , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2003 / 2008, Windows Vista , OS X lub wyższy.
 |
|  | Język i emulacja | * Język drukarki : ESP/P raster , ESC/P2 , ESC/P3
 |
|  | Pozostałe | * Poziom hałasu [dB] : 45 - 59
* Zawartość opakowania : Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna
* Zasilanie : AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
* Pobór mocy : 75 W, 19 W (tryb ekonomiczny), 2 W (w trybie czuwania), 0,5 W (wyłączony)
 |

1. **10 rolek papieru do plotera** **EPSON SureColor SC-P8000 STD Standard Edition 44" o rozmiarze 1118 mm x 30 m**

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Oryginalny papier w roli IMPRIME Premium SM260 Warmtone  |
|  | Rozmiar papieru (rolka) | 1118 mm x 30 m |
|  | Gramatura/grubość | 260g/m2 / 265μm |
|  | Rodzaj powierzchni | semi-matt |
|  | Inne | Papier fotograficzny najwyższej jakości do wydruków atramentowych: czarno-białych i kolorowych zdjęć. Szybkoschnący - umożliwiający szybką obróbkę materiału po wydruku. Odporny na wodę. Po wydruku nie faluję się. Biały. Zapewniający doskonałą ostrość obrazu. Termin przydatności 2 lata. Oferowany papier musi być fabrycznie nowy i dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach. |

1. **1 komplet tuszy (9 szt.) do plotera EPSON SureColor SC-P8000 STD Standard**

**Edition 44"\_700ml**

| **Lp.** | **Parametr techniczny** | **Wymagania** |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Oryginalne wkłady atramentowe do plotera EPSON SureColor SC-P8000 STD Standard Edition 44" (**1 komplet** - 9szt.)  |
|  | Pojemność | 700 ml |
|  | Wkłady atramentowe | Wkład EPSON T8042 C - cyan (700 ml) Kod: C13T804200 - **1 szt**.Wkład EPSON T8045 LC - jasnobłękitny (700 ml)Kod: C13T804500 - **1 szt**.Wkład EPSON T8043 M - purpurowy (700 ml)Kod: C13T804300 - **1 szt**.Wkład EPSON T8046 LM - jasnopurpurowy (700 ml)Kod: C13T804600 - **1 szt**.Wkład EPSON T8044 Y - żółty (700 ml)Kod: C13T804400 - **1 szt**.Wkład EPSON T8041 PBK - czarny fotograficzny (700 ml)Kod: C13T804100 - **1 szt**.Wkład EPSON T8047 LBK - jasnoczarny (700 ml)Kod: C13T804700 - **1 szt**.Wkład EPSON T8048 MBK - czarny matowy (700 ml)Kod: C13T804800 - **1 szt**.Wkład EPSON T8049 LLBK - jasny jasnoczarny (700 ml)Kod: C13T804900 - **1 szt**. |
|  | Inne | Oferowany tusz musi być fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany. Termin przydatności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu. |

1. **1 pojemnik na zużyty tusz do plotera** **EPSON SureColor SC-P8000 STD Standard Edition 44”\_pojemnik** **EPSON T699700**

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Pojemnik na zużyty tusz (Maintenance Box) do plotera EPSON SureColor SC-P8000 STD Standard Edition 44” - **1** **szt**. |
|  | Kod produktu | C13T699700 |
|  | Inne | Oferowany pojemnik musi być fabrycznie nowy i dostarczony Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu. |