|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa typu dachu + kod CityGML** | **Uwagi** | **Przykłady** |
| 1 | Płaski1000 | Dach o jednej połaci dachowej z nachyleniem do 10°. |  |
| 2 | Jednospadowy1010 | Dach jednospadowy o jednej połaci dachowej (nachylenie ponad 10°). |  |
| 3 | Dwuspadowy1030 | Posiada dwie połacie dachowe i kalenicę równoległą (z dokładnością do 5°) do jednej ze ścian. |  |
| 4 | Czterospadowy1040 | Posiada cztery połacie dachowe i kalenicę równoległą (z dokładnością do 5°) do dłuższej ze ścian. |  |
| 5 | Namiotowy1070 | Dach o kilku trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku. |  |
| 6 | Kopulasty1090 | Kopuła dachu najczęściej w postaci czaszy. | Macintosh HD:private:var:folders:ts:d9wtphd96zn83fps42h08s640000gn:T:TemporaryItems:search.pngFile:RoofSurface-8-V1.png |
| 7 | Niestandardowy1130 | Typ dachu o przebiegu połaci niepasującym do pozostałych w.w. kodów. |  |